**Акт отбора проб бетона**

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_г.

Комиссия в составе:

председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

и членов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

назначенная приказом по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 200\_г.

(наименование организации)

в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(представитель заказчика)

отобрала образцы бетона , принятой службой технического контроля, продукции – бетонная смесь тяжелого (мелкозернистого) бетона готовая к употреблению класса по прочности на сжатие В\_\_\_\_, марки по удобоукладываемости П\_\_\_, марки по морозостойкости F\_\_\_\_\_\_, марки по водонепроницаемости W\_\_\_\_\_\_, выпускаемая серийно по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 26633-91,

(наименование и адрес организации)

Материалы в виде контрольных серий образцов бетона отобраны для проведения испытаний.

Бетонные образцы отобраны от партии продукции, принятой лабораторной службой и должным образом идентифицированной, в соответствии с требованиями \_\_\_методы отбора проб

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(обозначение нормативного документа по которому отбирались образцы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отобранных образцов бетона  (вид, класс, марка, тип), обозначение нормативного документа | Дата  изготовления | Номер  партии | Размер  партии,  ед. изм. | Число  и размеры  отобранных образцов,  ед. изм. | Маркировка образцов бетона |
| Бетонная смесь тяжелого (мелкозернистого) бетона готовая к употреблению:  БСГ В\_\_\_,П\_\_\_,F\_\_\_, W\_\_\_  ГОСТ 7473-2010,  ГОСТ 26633-91 |  |  | м3 | Бетонная смесь в объеме \_\_\_\_\_\_ л  \_\_\_\_\_\_\_ шт.  100х100х100мм;  \_\_\_\_\_\_ шт.  150х150х150мм |  |

Председатель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)